## ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

### НЕ ТРЕБУЕТ ШПАТЛЕВАНИЯ

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих добавок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для высококачественного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Штукатурное покрытие наносится вручную на различные виды оснований (бетон, пенобетон, гипсобетон, керамзитобетон, кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича). Используется для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи и краски. Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В по-мещении, где проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

### Преимущества:

* не требует дополнительного шпатлевания
* хорошо глянцуется
* локальное выравнивание до 100 мм
* создает благоприятный микроклимат в помещении и регулирует влажность
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства