## ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих добавок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка гипсовая применяется в качестве выравнивающего слоя стен в сухих помещениях (жилых, бытовых, офисных), а также в помещениях с нормальной влажностью (лестничные марши, кухни личного пользования). Штукатурное покрытие наносится вручную на различные виды оснований (бетон, кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича, плиты из гипсобетона, керамзитоблоки). Используется для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен. Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

### Преимущества:

* расход в 1,5-2 раза ниже цементных штукатурок
* формирует прочное безусадочное основание под последующую финишную отделку
* содает благоприятный микроклимат в помещении и регулирует влажность
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства