**ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

**ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ И ВЫРАВНИВАНИЯ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Универсальная шпатлёвка изготовлена на основе гипсового вяжущего тонкого помола, минерального наполнителя и модифицирующих добавок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Универсальная шпатлёвка применяется для заделки швов между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами (ГКЛ, ГВЛ) с использованием армирующей ленты, исправления дефектов ГКЛ и ГВЛ, шпатлевания различных поверхностей с неровностями до 5 мм. Основанием под шпатлёвку может служить бетон, штукатурка на цементной, цементно-известковой и гипсовой основе, пазогребневые гипсовые плиты, ячеистый бетон и гипсокартон.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Сухая шпатлёвочная смесь затворяется водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси – 0,3-0,4 л жидкости (7,5-10 л воды на 25 кг смеси). Далее смесь следует перемешать вручную, либо строительным миксером или дрелью с насадкой не менее 5 минут до получения однородной массы, затем выдержать 3 минуты и повторно кратковременно перемешать.

**Преимущества:**

* применяется для заделки швов и сплошного шпатлевания
* идеальна как ремонтная шпатлевка
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства