**ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ**

**СУПЕРШОВ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Высокопрочная шпатлёвка изготовлена на основе высокопрочного гипсового вяжущего тонкого помола, минерального наполнителя, модифицирующих полимерных добавок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Шпатлёвка предназначена для заделки швов листов ГКЛ и стекломагнезитовых листов (СМЛ) с любыми кромками без использования армирующей ленты, исправления дефектов, шпатлевания различных поверхностей с неровностями до 5 мм и мест крепления.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание под шпатлёвку должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от грязи и пыли, всех видов краски и не иметь отслаивающихся элементов. При шпатлевании стен и потолков с высоким водопоглощением основание необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* применяется для заделки швов без использования армирующей ленты
* высокие прочность и адгезия формируют монолитный шов
* высокая адгезия к минеральным основаниям включая стекломагнезитовые листы
* быстро твердеет и не дает усадки
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства