**НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ**

**СЛОЙ (20 - 100) ММ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Сухая смесь изготовлена на основе комплексного вяжущего, минерального заполнителя и комплекса модифицирующих полимерных добавок, обеспечивающих прочность, отсутствие трещин, безусадочность, самовыравнивающую способность раствора.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Универсальная напольная смесь предназначена для первоначального выравнивания несущих оснований при последующем выравнивании самонивелирующимся раствором. Толщина наносимого слоя от 20 до 100 мм.  
Основанием для выравнивания может служить бетонный пол, железобетонные перекрытия, цементно-песчаная стяжка по прочности на сжатие не менее 20 МПа.  
Применяется в жилых и общественных зданиях (включая помещения с повышенной влажностью) под последующее покрытие напольной керамической плиткой, ламинатом, паркетом, линолеумом и т.д. Используется в системе «тёплый пол», температура покрытия в процессе эксплуатации до +50 °С.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть очищенным от грязи и пыли, масляных, жировых пятен и других органических веществ. Трещины и стыки должны быть заделаны. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* используется для ручного и машинного нанесения
* время технологического прохода через 4 часа
* безусадочность в отличие от цементных полов
* высокая адгезия к любым минеральным основаниям
* возможность обустройства плавающих стяжек
* возможность использования в системе «теплый пол»
* высокая производительность работ в сравнении с укладкой традиционных цементных стяжек