**НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ**

**СЛОЙ (2 - 30) ММ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Сухая смесь изготовлена на основе комплексного вяжущего, минеральных заполнителей и комплекса модифицирующих полимерных добавок, обеспечивающих прочность, отсутствие трещин, безусадочность, самонивелирующую способность.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Самонивелирующаяся напольная смесь (наливные полы) предназначена для финишного выравнивания и подготовки ровных горизонтальных поверхностей. Толщина наносимого слоя от 2 до 30 мм.  
Основанием для выравнивания может служить бетонный и гипсовый пол, железобетонные перекрытия, цементно-песчаная стяжка по прочности на сжатие не менее 20 МПа.  
Применяется в жилых и общественных зданиях под последующее покрытие напольной керамической плиткой, ламинатом, паркетом, линолеумом и т.д. Используется в системе «тёплый пол», температура покрытия в процессе эксплуатации до +50 °С.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание под наливные полы должно быть очищенным от грязи и пыли, масляных, жировых пятен и других органических веществ. Трещины и стыки должны быть заделаны. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* используется для ручного и машинного нанесения
* время технологического прохода через 4 часа
* безусадочность в отличие от цементных полов
* обеспечивает идеальную поверхность и необходимую прочность для всех выстилающих покрытий включая гомогенные в сухих помещениях
* возможность использования в системе «теплый пол»
* образует монолитную прослойку пола без расслоения