**НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ**

**ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЙ (2 - 50) ММ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Сухая смесь изготовлена на основе минерального вяжущего, заполнителей и комплекса модифицирующих полимерных добавок, обеспечивающих прочность, отсутствие трещин, безусадочность, самовыравнивающую способность раствора.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Наливной пол предназначен для финишного выравнивания поверхности пола в жилых и общественных помещениях под последующую укладку линолеума, ламината, паркета, керамической плитки и др. напольных покрытий. Основанием для выравнивания может служить бетонный пол, цементно-песчаная стяжка, прочность на сжатие не менее 20 МПа. Применяется в жилых и общественных зданиях (включая помещения с повышенной влажностью). Используется в системе «тёплый пол», температура покрытия в процессе эксплуатации до +50 °С.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть очищенным от грязи и пыли, масляных, жировых пятен и других органических веществ. Трещины и стыки должны быть заделаны. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* используется для ручного и машинного нанесения
* время технологического прохода через 4 часа
* безусадочность в отличие от цементных полов
* обеспечивает идеальную поверхность и необходимую прочность для всех выстилающих покрытий включая гомогенные в сухих помещениях
* выдерживает кратковременное воздействие воды, при этом сохраняет свои свойства
* возможность использования в системе «теплый пол»
* может применяться в ванных комнатах под последующую укладку керамической плитки