**МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ЛИСТОВ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Монтажный клей произведен на основе гипсового вяжущего и модифицирующих добавок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Клей предназначен для приклеивания гипсокартонных (ГКЛ), гипсоволокнистых (ГВЛ) и теплоизоляционных плит к вертикальным поверхностям, для монтажа гипсовых пазогребневых и пенобетонных плит.  
Основанием под монтаж может служить бетон, штукатурка на цементной, цементно-известковой и гипсовой основе, пазогребневые гипсовые плиты, ячеистый бетон, гипсовые блоки и т.д.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть твёрдым, сухим, очищенным от грязи, пыли, масляных пятен и отслоений. При наличии больших неровностей основание следует выровнять штукатуркой. При монтаже к поверхностям с высоким водопоглощением основание необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN.

**Преимущества:**

* по своим технологическим и техническим показателям превосходит все аналогичные материалы
* двухкратное превышение прочности клеевого шва над прочностью гипсовых плит обеспечивает дополнительное армирование всей конструкции
* возможность быстрого монтажа листов гипсокартона без установки несущего каркаса, снижает потери полезной площади
* тонкофракционный состав и пластичность позволяют идеально выровнять все дефекты поверхности гипсовых плит
* обладает достаточным запасом времени для точного монтажа перегородки
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства