**КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ**

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Сухая смесь на основе портландцемента, минерального фракционированного заполнителя, модифицирующих добавок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Клей предназначен для настенной и напольной облицовки керамическими плитками поверхностей из бетона, кирпича, цементных штукатурок и др. Может применяться для монтажа блоков из ячеистого бетона. Используется в сухих и влажных помещениях.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание под облицовку должно быть прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен, металлические части должны быть зачищены от ржавчины и обработаны средством, предотвращающим коррозию. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, где проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* удобен в применении
* водостойкий
* устойчив к сползанию керамической плитки
* высокая водоудерживающая способность обеспечивает качественный монтаж пеноблоков