**КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА**

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Сухая смесь на основе портландцемента, минерального фракционированного заполнителя, модифицирующих и полимерных добавок, повышающих адгезию к основанию.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Клей предназначен для настенной и напольной облицовки керамическими плитками и керамогранитом поверхностей из бетона, кирпича, цементных штукатурок и гипсокартона; используется в сухих и влажных помещениях, а также для наружных работ. Может применяться для монтажа блоков из ячеистого бетона, пенополистирольных и минеральных плит к основанию с последующим креплением анкерными дюбелями.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание под облицовку должно быть прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен, металлические части должны быть зачищены от ржавчины и обработаны средством, предотвращающим коррозию. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* высокая пластичность
* водостойкость
* морозостойкость
* высокая фиксирующая способность
* возможность использования для монтажа пенополистирольных и минеральных плит при утеплении фасадов
* примененяется в системе «теплый пол»