**КЛЕЙ ДЛЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, КРУПНОФОРМАТНОГО КЕРАМОГРАНИТА**

**ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Сухая смесь на основе высокомарочного портландцемента, минерального фракционированного заполнителя, модифицирующих и полимерных добавок, повышающих адгезию к основанию.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Клей предназначен для настенной и напольной облицовки керамическими плитками, крупноформатным керамогранитом, природным камнем на поверхность из бетона, кирпича, цементных штукатурок, гипсокартона в сухих и влажных помещениях, для наружных работ, для облицовки бассейнов и фонтанов, фасада зданий. Может применяться для монтажа блоков из ячеистого бетона, пенополистирольных и минеральных плит к основанию, с последующим креплением анкерными дюбелями. Устойчив к нагрузкам, деформациям, климатическим перепадам при эксплуатации.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание под облицовку должно быть прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен, металлические части должны быть зачищены от ржавчины и обработаны средством, предотвращающим коррозию. При наличии больших неровностей основания его следует выровнять цементной штукатуркой. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* сочетание высоких технических характеристик позволяет выполнять работы с любыми видами облицовочных материалов на минеральной основе
* устойчив к нагрузкам, деформациям и любым климатическим перепадам при эксплуатации
* широкая область применения – от бассейнов, фасадов до облицовки площадей торговых центров