**РОВНИТЕЛЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ**

**СЛОЙ (20 - 100) ММ**

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Представляет собой модифицированную сухую смесь из сухого полифракционного песка, высокомарочного цемента и пластифицирующих добавок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Цементный ровнитель предназначен для выравнивания бетонных полов, монолитных стяжек и плит перекрытий, под укладку напольной плиткой и выстилающих покрытий, кроме того, служит в качестве основы для нанесения самонивелирующих смесей TM «FORMAN». Толщина наносимого слоя от 20 до 100 мм. Применяется в жилых и общественных зданиях (включая помещения с повышенной влажностью). Используется в системе «тёплый пол», температура покрытия в процессе эксплуатации до +50 °С.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть очищенным от грязи и пыли, масляных, жировых пятен и других органических веществ. Трещины и стыки должны быть заделаны. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* формирует прочное основание под последующую финишную отделку
* смесь удобна в работе за счет высокой подвижности
* время хождения через 12 часов
* низкая усадка
* возможность использования в системе «теплый пол»
* возможность применения в помещениях любой влажности