**НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ФИНИШНЫЙ**

**СЛОЙ (2 - 10) ММ**

**ОCНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Наливной пол изготовлен на основе высококачественных цементов, специальных наполнителей и комплекса полимерных добавок, обеспечивающие нивелирующую способность, отсутствие расслаиваемости и гладкую поверхность.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Наливной цементный пол предназначен для горизонтального выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек, внутри жилых и офисных помещений под укладку напольной керамической плитки, паркета и гомогенного коммерческого покрытия и других выстилающих материалов. Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании от 2 до 10 мм.  
Применяется внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, в системе «Теплый пол».

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть очищенным от грязи и пыли, масляных, жировых пятен и других органических веществ. Трещины и стыки должны быть заделаны. После очистки поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN для увеличения сцепления с основанием. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**Преимущества:**

* обеспечивает идеальную поверхность и необходимую прочность для всех выстилающих покрытий включая гамогенные
* укладка гамогенных покрытий через сутки
* время технологического прохода через 4 часа
* Быстро твердеет и не дает усадки
* Возможность использования в системе «теплый пол»
* Водостойкий
* Рекомендован к применению в помещениях с повышенной влажностью