## ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

### НЕ ТРЕБУЕТ ШПАТЛЕВАНИЯ

**ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих добавок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка гипсовая машинного нанесения применяется для высококачественного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях (жилых, бытовых, офисных), а также в помещениях с нормальной влажностью (лестничные марши, кухни личного пользования). Используется для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен. Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

### Преимущества:

* не требует дополнительного шпатлевания
* хорошо глянцуется
* эффективна на любых станциях машинного нанесения
* содает благоприятный микроклимат в помещении и регулирует влажность
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства